
別記３

（１）実測平面図表示記号

実 測 平 面 図 作 成 要 領



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 記 | 号 | | 記号の表示の方法又は図例 |
| 形状及び大きさ | 線幅及び線色 | |
| 中 心 杭 | 1.0      ア ラ ビ ア 数 字左 横 書  字の高さ 2.0  字の間隔 2.0    左 横 書正方形直立等線体字の大きさ 2.5  字 の 間 隔 1.0 | 黒 | 0.2 |  |
| 中 心 杭 番 号 | 黒 | 0.2 |  |
| 用地杭及び起 | 赤 | 0.15 |  |
| 業 地 の 境 界 |  |  |  |
| 大 字 の 境 界 | 黒 | 0.35 |  |
| 字 の 境 界 | 黒 | 0.35 | 字名は 4.5mm 直立線等線体で表示すること。 |
| 土 地 の 境 界 | 黒 | 0.15 |  |
| 土地の境界接 | 黒 | 0.15 | 用地実測図原図にのみ表示し、面積計算書と |
| 点(境界標なし) |  |  | 同一番号を併記する。 |
| 土地の境界標 |  |  |  |
| ｲ 石 杭 | 黒 | 0.15 | 測量に係る土地を取得し、又は使用するに当 |
|  |  |  | たり、分筆を要するものでありかつ当該土地 |
| ﾛ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 杭 | 黒 | 0.15 | に左に掲げる境界標がない場合においては、 |
|  |  |  | 当該境界に代えて当該土地のうち取得し、又 |
| ﾊ 合成樹脂杭 | 黒 | 0.15 | は使用する部分にそれ以外の部分との境界に |
|  |  |  | 存する適宜の境界点と近傍の恒久的地物(幅杭 |
| ﾆ 不 銹 杭 鋼 | 黒 | 0.15 | を含む)との距離、角度等の位置関係を記載す |
|  |  |  | るものとする。 |
| 一筆内の異なる | 緑 | 0.10 |  |
| 権 利 の 境 界 |  |  |  |
| 一筆内の異なる | 緑 | 0.10 |  |
| 地 目 の 境 界 |  |  |  |
| 一筆内の異なる | 茶 | 0.15 |  |
| 占有者の境界 |  |  |  |
| 地 番 | 黒 | 0.15 |  |
| 同一所有者記号 | 黒 | 0.10 |  |
| 所有者等の氏名 | 黒 | 0.15 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 記 | 号 | | 記号の表示の方法又は図例 |
| 形状及び大きさ | 線幅及び線色 | |
|  | やむを得ないときは縦 |  |  | 無壁舎(側壁のない建物及び温室等)は破線をもって表示すること。  表示は外側真形とする。柱の正位置に表示する。  外枠は支持物の敷地の実測内枠は支持物の基礎を表示柱の正位置に表示する。 |
|  | 書とする。 |  |  |
| 地 目 | 字の大きさ 2.5  字の間隔 2.5 以内 | 黒 | 0.15 |
| 三斜線(底 辺) |  | 赤 | 0.10 |
| 三斜線(垂 線) |  | 赤 | 0.10 |
| 流 水 の 方 向 |  | 青 | 0.10 |
| 建物・工作物  主 な 工 作 物 |  | 茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶 | 0.15  ～ 0.35  0.35  0.15  0.15  0.15  0.15  0.15  0.15  0.15  0.15 |
| 工 事 名 |  |  |  |
| 箇 所 名 | 縦 6.5 ㎝ |  |  |
| 測量年月日 |  | 黒 |  |
| 縮 尺 | 横 10.0 ㎝ |  |  |
| 請 負 者 等 |  |  |  |